**东视六楼演播厅视频系统维保服务要求**

一、服务内容

1、“东视六楼演播厅视频系统支持服务”主要包括以下设备：

* 3×5欧丽安42英寸等离子拼接显示系统 1套
* P4室内全彩LED显示屏系统 5套
* 松下85英寸等离子触摸屏 2套
* 多媒体区域液晶显示墙系统 1套

2、维保服务：指对SMG演播厅视频系统中软、硬件设备提供维护保养、设备维修、更换配件及备品备件提供服务。

3、维保服务地点：上海市东方路2000号东视大楼六楼

4、服务期限：自2017年1月1日至2017年12月31日

二、维保服务内容定义

* 1. 维护保养：经甲、乙双方协定对设备进行定期或不定期的保养，包括以下内容：
  2. 信号线路维护；
  3. 系统软件维护；
  4. 工程硬件检查维护；
  5. 设备维修配件提供：经检测设备确有配件损坏，已无法正常使用，包括以下内容：

1. 故障硬件设备维修；
2. 损坏的信号接口修复；
3. 易耗品（如投影机灯泡等）提供；
   1. 重大节目保障：
4. 重大节目期间，派驻专业技术人员现场保障，直至会议结束。
5. 重大节目前，进行系统全面检测，排除隐患。
6. 提供关键设备的备机,进行双机备份。
   1. 备件提供：重要设备不能立即修复的提供备机服务。

附件：《**SMG**-演播厅视频系统设备清单》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称:SMG** | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **品牌** | **单位** | **品牌地** | **数量** |
| **系统名称：3×5 欧丽安 MPDP等离子拼接系统 1套** | | | | | | |
| 1 | 42英寸等离子拼接单元 | MPDP | ORION | 台 | 韩国 | 15 |
| 2 | MPDP MFC控制盒 |  | ORION | 套 |  | 1 |
| 3 | 等离子拼接支架 | 3×5定制 |  | 套 | 国产 | 1 |
| 4 | 多屏图像处理器 |  | 锐丽 | 台 | 国产 | 1 |
| **系统名称：P4室内全彩LED显示屏系统 5套** | | | | | | |
| 1 | P4室内全彩LED屏 | P4 | 锐丽 | 套 | 国产 | 5 |
| 2 | LED显示系统图像处理器 | RL-2000 | Really | 套 | 国产 | 1 |
| 3 | 显示墙应用管理系统软件 | 定制 | Really | 台 |  | 1 |
| 4 | 控制主机 |  |  | 台 | 国产 | 1 |
| 5 | 线缆辅材 |  |  | 批 |  | 1 |
| B | 小计 | | | | | |
| **系统名称：多媒体区域** | | | | |  | |
| 1 | 42寸显示屏 | BDL4225E | PHILIPS | 台 | 荷兰 | 11 |
| 2 | 32寸显示屏 | BDL3215E | PHILIPS | 台 | 荷兰 | 14 |
| 3 | 85英寸等离子触摸屏 | TH-85PF12C | 松下 | 套 | 日本 | 2 |