**上视及广播大院移动门技术需求**

上视大院：三处移动门尺寸约为13\*1.5\*0.5(米)；10\*1.6\*0.7（米）；8.5\*1.5\*0.6(米)

广播大院：移动门总长度约30米（分两处），宽高约为：0.5\*1.5（米）

需求：

1. 移动门主材需坚固耐用、美观、不褪色，不生锈，抗磨损及老化。适用于企业单位，满足露天使用需求。
2. 产品在使用过程中需坚固、稳定，开启关闭顺畅无阻碍，确保不会受人为外力冲击而产生位移和损坏。
3. 门体需要有抗风特性，避免在台风季出现晃动、不稳等情况。
4. 移动门主控需采用软启动方式，需要满足频繁启停的使用需求。
5. 主控限位装置需精准，到点即停。
6. 需满足手动控制与远程遥控的使用需求
7. 电机应确保足够功率带动移动门，不会出现应电机功率不足而产生的电机发热和打滑情况。

8、质保三年，终身维修。电机因质量问题而烧坏，终身保修包换。

9、接听到报修电话24小时内到现场修复。