**转播车库配套用房空调需求**

**品牌：格力、美的或同等品牌**

风机盘管性能表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统型号 | 形式 | 制热量（KW） | 制冷量（KW） | 数量 |
| FP-22 | 高静压卧式暗装风机盘管 | 2.2 | 2.5 | 9 |
| FP-28 | 高静压卧式暗装风机盘管 | 2.5 | 2.8 | 3 |
| FP-36 | 高静压卧式暗装风机盘管 | 3.6 | 4.0 | 7 |
| FP-45 | 高静压卧式暗装风机盘管 | 4.5 | 5.0 | 6 |
| FX-71 | 高静压天花机四出风 | 7.1 | 8.0 | 6 |
| FX-90 | 高静压天花机四出风 | 9.0 | 10.0 | 2 |
| FX-100 | 高静压天花机四出风 | 10.0 | 11.2 | 3 |
| FX-112 | 高静压天花机四出风 | 11.2 | 12.5 | 8 |

外机空调性能表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统型号 | 形式 | 制热量（KW） | 制冷量（KW） | 数量 |
| MDV-960（34）W | 室外机组 | 100 | 89 | 1 |
| MDV-400（14）W | 室外机组 | 40 | 36 | 1 |
| MDVH-G120（2）W-511 | 室外机组 | 16.0 | 11.2 | 3 |
| MDVH-200（2）W-511 | 室外机组 | 20.0 | 18.0 | 1 |